PC-9801-92系ＣバスSCSIボードで使用できる変換番長PRO用ハードディスクイメージです

ディスクを認識させる場合はフォルダの中身で好きな容量のイメージファイルを
コンパクトフラッシュにコピーしてください

コピーした後にファイル名の一部を以下ように書き換えてください
SCSI_Image92_128MiB[scsi0].hds
                    ~~~~~
※SCSI-ID0にSCSI_Image92_128MiB[scsi0].hdsの
ディスクイメージを割り当てる場合

2台目以上認識させる場合は、別のイメージファイルの[scsi]部分を
[scsi1] SCSI-ID:1
[scsi2] SCSI-ID:2
という感じに書き換えます

同時に認識できるハードディスクは4台までです

イメージファイル名は便宜上
[SCSI_Image92_???MiB[scsi?].hds]になっていますが、
[scsi?]と拡張子だけ守ればファイル名は自由です

ディスクパラメータがメーカーによって異なることがあるので、FORMAT.EXEで
表示される容量がディスクイメージのサイズと異なる場合は装置初期化で
一度ディスク全体をフォーマット＆領域再確保を行ってください

サンプルで入っているディスクイメージは以下のようになっています
SCSI_Image92_40MiB[scsi0].hds	SASIでの最大容量でありSCSIの最小容量
SCSI_Image92_128MiB[scsi0].hds  MS-DOS3.3の1パーテイションで認識できる最大容量
SCSI_Image92_256MiB[scsi0].hds  コンピュータ的にキリのいい数字です
SCSI_Image92_400MiB[scsi0].hds  PC-9801-55で認識できるハードディスクの最大容量
SCSI_Image92_540MiB[scsi0].hds  IDE搭載機PC-98でよく目にする容量制限
SCSI_Image92_1024MiB[scsi0].hds 古いSCSIボードだと1GiBの壁を越えられないことがある
SCSI_Image92_1536MiB[scsi0].hds 1GiB＋512MiBの容量を足した中間点
SCSI_Image92_2048MiB[scsi0].hds RaSCSIベアメタルで認識できる最大容量 

全てのディスクイメージファイルが同じID番号になっているので、複数の
ディスクイメージを使用する場合は必ず[scsi0]のID番号をずらしてください